**一、打开ACC电源与ON电源（不踩刹车）**

**1、**轻按第一次启动按键，ACC电源打开；

**2、**轻按第二次启动按键，ON电源打开；

**3、**轻按第三次启动按键，ACC/ON电源关闭；



**注意：**总线机部分车型只有一个档

**二、启动操作：**

**4、**踩住刹车，**启动按键**蓝色灯闪烁，轻按一次**启动按键**，汽车启动，启动成功后**启动按键**变红灯；

**5、**踩住刹车，按**启动按键**0.5秒，汽车熄火，关闭ACC与ON电源，**启动按键**变成蓝灯；

**6、**不踩刹车，长按**启动按键**5秒，汽车熄火，关闭ACC与ON电源，**启动按键**变成蓝灯；

**三、备用启动方案**

**方案一：（当启动按键遇到非法分子破坏不能使用情况下）**

**1、**踩住刹车，长按遥控器**启动键**或长按遥控器尾箱键，车辆将启动。

**2、**踩住刹车，长按遥控器**启动键**或长按遥控器尾箱键，车辆将熄火，关闭ACC与ON电源。

**注：**宝马款遥控器请按相应功能说明进行操作。



**方案一：（当刹车无信号，刹车保险丝坏的情况下）**

**1、**刹车无信号情况下，我们可以通过远程启动来启动车辆，熄火时，打开一次车门在30秒内长按遥控器启动按键或长按遥控器尾箱键，车辆熄火。

**注：**宝马款遥控器请按相应功能说明进行操作。

**2、**刹车无信号的情况下，长按启动按键5秒启动/熄火汽车。

