**一、密码系统的进入**

**步骤一、**首先按顺序输入键盘上的字符：C+0+#三个字符，每次输入一个字符时，LED1红色指示灯会亮一次，确认输入字符，C+0+#三个字符输入顺序正确时，LED2蓝色指示灯长亮，表示进入了密码系统

**步骤二、**进入密码系统后，再输入6位数的密码，出厂密码：123456，在每输入一个字符密码时，LED1红色灯会确认亮一次。输入确认后蓝灯闪三下解除防盗。

**提示：**为了确保密码的安全性：如果6位数的密码输入错误超过5次时，系统将自动锁定密码键盘功能1小时，在1小时后才可以恢复使用，当车主带上遥控器，靠近车辆时，系统将自动解除密码锁定。恢复出厂密码设置，连续按主机对码开关10次，喇叭鸣三声，为恢复出厂密码：123456。

**二、密码修改的进入**

**步骤一、**打开仪表电源，短按智能钥匙开锁键2次，看到密码键盘LED2蓝色灯长亮，表示进入密码修改状态，允许输入密码；

**步骤二、**在修改新密码时，必须先输入旧密码，当旧密码输入完后，LED2蓝色灯闪，喇叭叫一声，表示旧密码正确，同时LED2蓝色灯再次长亮，此时再输入新密码，新密码为0-9字符选择，智能输入6位数的密码，输入完成，蓝灯闪烁后接着再次长亮，提示再次输入新密码确认，系统确认2次新密码相同，喇叭响三声提示修改成功。

**提示：**每输入一位字符密码时，LED1红色灯会亮一次表示确认。