**只适用于通用主机**

**步骤一：**

**进入设置操作（在解除防盗状态下）**

踩住刹车，关好车门，快速按关锁建5次，喇叭同步叫5声后，喇叭快速叫5声，提示进入设置系统。

**步骤二：**

**关锁信号延时设置**

**松开刹车**

按关锁键1次，喇叭叫1声，提示关锁延时1秒，

按关锁键2次，喇叭叫2声，提示关锁延时2秒，

按关锁键8次，喇叭叫8声，提示关锁延时8秒；

8次后，喇叭不叫，通过步骤三操作退出系统。

**开锁信号延时设置**

**松开刹车**

按开锁键1次，喇叭叫1声，提示开锁延时1秒，

按开锁键2次，喇叭叫2声，提示开锁延时2秒，

按开锁键8次，喇叭叫8声，提示开锁延时8秒；

8次后，喇叭不叫，通过步骤三操作退出系统。

**启动时间延时设置**

**松开刹车**

按启动键1次，喇叭叫2声，提示启动延时0.5秒，

按启动键2次，喇叭叫3声，提示启动延时1秒，

按启动键3次，喇叭叫1声，提示为正常启动时间，

设置完成后操作步骤三退出系统

**步骤三：**

**退出设置操作**

关好车门，踩住刹车，快速按关锁键5次，喇叭同步叫5声后，喇叭再叫5声，提示退出设置系统。