**一、自动挡模式**

在防盗状态下，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，在方向灯闪3次，喇叭响三声，汽车启动。启动成功后，方向灯闪15次，此时车辆仍然关锁处于防盗状态，只有遥控器靠近车辆时，车门才自动开锁解除防盗（遥控器不在感应范围内非法开门立即熄火报警）。

**注：**宝马款遥控器请按相应功能说明进行操作。

**二、自动挡模式**

在汽车未熄火状态下，车主下车关好车门，在30秒内长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，汽车熄火后，才可以使用遥控器远程启动功能。

**注：**宝马款遥控器请按相应功能说明进行操作。

**三、遥控远程启动操作**

在防盗状态下，长按遥控器启动键或长按遥控器尾箱键，喇叭叫3声，汽车启动

**注：**宝马款遥控器请按相应功能说明进行操作。

**四、远程启动安全防范**

在远程启动成功后，如果车主还未走近车辆，有人非法入侵，撬开车门时，系统自动熄火，立即报警。

警告：手动挡车要求将系统调置为手动挡远程启动模式，避免汽车在档位启动，否则可能发生不可预料的严重危害，厂家不负任何责任。