**一、省电休眠模式**

**1、**在汽车电瓶电压低于10.8V或者主机连接36小时没有接收智能遥控器信号将自动进入休眠（低功耗）状态以节约系统电力，但防盗系统不停止，只有按一次智能遥控开锁键后，才恢复智能感应功能。

**2、**每按一次遥控器关锁键设定防盗时，系统会关闭扫描，也处于低电状态，保护车辆电池，只有按遥控器开锁键后，系统才会打开扫描，恢复正常自动感应功能，（手动设置省电休眠）。

**提示：**如车主出远门或出差的情况下，建议将系统手动设置省电休眠状态避免汽车电池亏点情况。

**二、洗车模式：（关闭自动感应功能）**

**1、**修车/洗车/关闭PKE模式：启动车辆，踩住刹车，同事长按智能遥控关锁和开锁键5秒，车灯闪5下，喇叭鸣叫5声进入模式。

**2、**退出修车/洗车/开启PKE模式：同时长按智能遥控关锁和开锁键5秒，车灯闪3下，喇叭鸣叫3声退出模式。

**提示：**如车主在洗车时，建议设置洗车模式，避免遥控器在车旁边移动，出现开、关锁反复情况。